ACR120S

|  |  |
| --- | --- |
| Long id | Identificador aleatorio que no persiste entre ejecuciones generado por la aplicación cliente. |
| String name | “CONSOLESERIAL” + Long(id).toString() |
| String manufacturer | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.acs.acr120s.service.ACR120SUtil.MANUFACTURER\_ID = "ACS" |
| String model | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.acs.acr120s.service.ACR120SUtil.MODEL\_ID = "ACR120S" |
| String port | Indicado por la aplicación cliente: Por ejemplo ‘COM1’ |
| String type | es.uji.teclab.ujitag.controller.core.service. CONTROLLER\_TYPE\_SERIAL = "SERIAL" |

ACR120U

|  |  |
| --- | --- |
| Long id | Identificador aleatorio que no persiste entre ejecuciones generado por la aplicación cliente. |
| String name | “CONSOLESERIAL” + Long(id).toString() |
| String manufacturer | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.acs.acr120u.service.ACR120SUtil.MANUFACTURER\_ID = "ACS" |
| String model | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.acs.acr120u.service.ACR120SUtil.MODEL\_ID = "ACR120U" |
| String port | Indicado por la aplicación cliente: Por ejemplo ‘USB1’ |
| String type | es.uji.teclab.ujitag.controller.core.service. CONTROLLER\_TYPE\_USB = "USB" |

CPR40.30-USB

|  |  |
| --- | --- |
| Long id | Identificador único con el que el dispositivo USB esta registrado en el sistema (existen utilidades para obtener los IDs de los diferentes dispositivos presentes en el sistema). |
| String name | “CONSOLEUSB” + Long(id).toString() |
| String manufacturer | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.obid.cpr4030usb.service. CPR4030UsbUtil.MANUFACTURER\_ID = "OBID" |
| String model | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.obid.cpr4030usb.service. CPR4030UsbUtil.MODEL\_ID = " CPR4030USB " |
| String port | “USB” + Long.toHexString(id) |
| String type | es.uji.teclab.ujitag.controller.core.service. CONTROLLER\_TYPE\_USB = "USB" |

CPR50.10-E

|  |  |
| --- | --- |
| Long id | Identificador aleatorio que no persiste entre ejecuciones generado por la aplicación cliente. |
| String name | “CPR5010-” + IPAddress |
| String manufacturer | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.obid.cpr5010eth.service. CPR5010EthUtil.MANUFACTURER\_ID = "OBID" |
| String model | es.uji.teclab.ujitag.controller.device.obid.cpr5010eth.service. CPR5010EthUtil.MODEL\_ID = " CPR5010E " |
| String port | IPAddress/IPPort |
| String type | es.uji.teclab.ujitag.controller.core.service. CONTROLLER\_TYPE\_NETWORK= " NETWORK" |